LED фиброцистоскоп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Кат номер** | **Название** | **Кол-во** |
| 731000642 | Гибкий видео уретроцистоскоп /нефроскоп со светодиодным источником света | 1 |
| 5520.2011 | Эндоскопическая видеокамера 5520 с DV-интерфейсом и возможностью интеграции в RIWONET и CORE. Видеосистема PAL. В комплект поставки включены соединительные кабели. | 1 |
| 5370.019 | Монитор высокого разрешения медицинский Sony 19 дюймов, максимальное разрешение 1280 х 1024 точки. Крепление Vesa 100. Вес 9,2 кг. используется с подставкой | 1 |
| 5370.0190 | Подставка для видеомониторов | 1 |
| 829.051 | Гибкие щипцы для биопсии, размер рабочей части 5 Шр., рабочая длина 550 мм | 1 |
| 8735.685 | Граспер с браншами типа «мышиный зуб», подвижны обе бранши, рабочая длина 550 мм, диаметр 5 Шр | 1 |
| 8741.80 | Электрод пуговчатый гибкий для коагуляции, рабочая длина 920 мм, диаметр 3 Шр. | 1 |
| 163.905 | Переходник для проверки герметичности  в моечных машинах Olympus-ERD | 1 |