Набор PleuroLution

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Кат номер** | **Название** | **Кол-во** |
| 8781.403 | Операционный эндоскоп с интегрированной силовой рукояткой для STEEP или торакоскопии, угол зрения 10 градусов, рабочий канал 6 х 9 мм, канал для ирригации | 1 |
| 4781.103 | Одноразовые стерильные прозрачные колпачки для выполнения STEEP или торакоскопии с использованием операционного эндоскопа. В упаковке 5 штук. | 1 |
| 8781.203 | Тубус для операционного эндоскопа для выполнения STEEP или торакоскопии, внешний диаметр 15 мм, рабочая длина 190 мм. Система быстрого соединения с эндоскопом. | 1 |
| 8920.311 | Автоматический клапан в комплекте с мембранами (89.103, упаковка 10 шт.) и колпачок (89.02) длоя инструментов до 5 мм в диаметре | 1 |
| 8061.353 | Волоконно-оптический кабель D=3,5 мм, L=2300 мм | 1 |
| 38046.111 | Корзинка для безопасной автоматизированной подготовки к стерилизации и автоклавирования видеоректоскопа RectoLution 8830.401; интрамедуллярного эндоскопа 89300.0001; эндоскопов 8781.403; 8781.423. Внешние размеры (Ш х Д х В) 204 х 472 х 74 мм. | 1 |
| 8294.03 | Насадка для распыления мелкодисперсных веществ | 1 |
| 8294.82 | Адаптор для подсоединения одноразовых пробирок к насадке для распыления мелкодисперсных веществ | 1 |
| 8294.60 | Одноразовые пробирки. Упаковка 100 штук. | 1 |
| 2148.95 | Одноразовые мембранные фильтры, стерильные. Упаковка 50 штук. | 1 |
| 8150.19 | Аспирационная назальная трубка длиной 210 мм, прямая, внешний диаметр 4,0 мм | 1 |
| 127.00 | Двойная груша с коннектором Luer | 1 |
| 8393.1892 | Модульные щипцы для атравматичной диссекции и препаровки, бранши пружинные с горизонтальными назечками, рабочая длина 310 мм, диаметр 5 мм, рукоятка с кремальерой, без ВЧ-коннектора | 1 |
| 8393.0933 | Биопсийные щипцы заостренные, ложкообразные, с одной подвижной браншей, диаметр 5 мм, рабочая длина 310 мм, ротационные, с ВЧ-коннектором | 1 |
| 8393.2834 | Инструмент для захватывания и диссекции, «Mixter», изогнут, мелкие пирамидальные зубья, с двойным перемещением. Бранши изогнуты под углом 110 град. Рукоятка с вращением вокруг собственной оси и фиксатором. Длина 310 мм. | 1 |
| 8393.1862 | Щипцы захвающие «Babcock», захватывающая поверхность с мелкими поперечными зубьями, с двойным перемещением. Диаметр 5 мм. Рабочая длина 310мм. | 1 |
| 8393.1844 | Модульный диссектор-граспер 5 мм, рабочая длина 310 мм. бранши окончатые, длина 20 мм, поперечные насечки, подвижна одна бранша. Рукоятка ротационная, с кремальерой, с ВЧ-коннектором. | 1 |
| 8393.0413 | Ножницы по Metzenbaum, диаметр 5 мм, рабочая длина 310 мм, ротационные с ВЧ-коннектором | 1 |
| 8384.68 | Трубка для системы орошения. диаметр 5мм, рабочаяи длина 450 мм. | 1 |