Фиброуретерореноскоп двухканальный с непрерывной ирригацией «COBRA» с принадлежностями

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Кат номер** | **Название** | **Кол-во** |
| 73260711 | Двухканальный уретерореноскоп с непрерывной ирригацией для лазерных применений “The COBRA”  Гибкий 6 / 9,9 Шр., скошенный дистальный конец 6 Шр., основная часть 9,9 Шр., рабочий и ирригационный канал 3,3 Шр., рабочий канал для лазерного волокна 3,3 Шр., угол зрения 85°, направление взгляда 0°, регулируемый окуляр, отклонение дистального конца инструмента на 270° вверх и вниз, стопорный механизм для фиксации дистального конца инструмента, рабочая длина 680 мм, подающий механизм для лазерного волокна, дополнительный ирригационный кран на лазерном рабочем канале. Поставляется в транспортировочном чемодане. Дистальное смещение рычага управления отклоняет конец инструмента вниз | 1 |
| 829.601 | Щипцы для биопсии гибкие с двумя подвижными браншами, рабочая длина 920 мм, диаметр 3 Шр. | 1 |
| 828.651 | Захватывающие щипцы гибкие с двумя подвижными браншами, рабочая длина 920 мм, диаметр 3 Шр. | 1 |
| 8741.80 | Электрод пуговчатый гибкий для коагуляции, рабочая длина 920 мм, диаметр 3 Шр. | 1 |